Parkdeckrinne Spezial PR, NW 304

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Projekt: Neubau Verwaltungsgebäude Ittigen | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| …….. | Rinnen und Kanäle aus Fertigteilen  Parkdeckrinne PR komplett mit Schiebemuffe & Schlaudern, NW 304, Bauhöhe 130mm, Elementlänge 3`000mm,  Belastungsklasse A-D, Edelstahl 1.4301 | 100100 | 150 | LM | 179.- | 26`850.- |
| …….. | Stirnwand gesteckt passend zu PR NW 304, Edelstahl 1.4301 | 100101 | 1 | Stk. | 110.- | 110.- |
| …….. | Gussrost zu Rinnen NW 304, KTL beschichtet, Klasse C250, inklusive Arretierung, Länge 500mm | 70004 | 300 | Stk. | 129.- | 38`700.- |
| …….. | Ablaufstutzen vertikal eingeschweisst, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301 | 20001 | per | Stk. | 60.- | netto |
| …….. | Schnittkosten Rinnen/Roste | 30020 | 300 | Stk. | 60.- | netto |

Preise exkl. MwSt.

Lieferzeit: Nach Absprache

Lieferkosten: 510.-

Parkdeckrinne PR 50

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| …….. | Rinnen und Kanäle aus Fertigteilen  Parkdeckrinne PR 50  Rinnenkörper PR 50 inkl. Schiebemuffen und Schlaudern  Nennweite NW 100mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301  Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 50mm | 100050 | …….. | LM | …….. | …….. |
| …….. | Stirnwand gesteckt oder geschweisst passend zu PR 50 | 100051 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Ablaufstutzen vertikal, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301 | 20001 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Stegrost verzinkt Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50001 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Stegrost Edelstahl Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50002 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Gitterrost MW 20x20mm verzinkt, Klasse B/C 1.0m | 60002 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Gussrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Kunststoffrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | …….. | Stk. | …….. | …….. |
| …….. | Holzeinlage zur Aussteifung und Schutz der Rinne | 30072 | …….. | Stk. | …….. | …….. |

Parkdeckrinne PR 75

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Projekt: Hans Schmid AG | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Rabatt |
|  | Rinnen und Kanäle aus Fertigteilen  Parkdeckrinne PR 75  Rinnenkörper PR 75 inkl. Schiebemuffen und Schlaudern  Nennweite NW 100mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301  Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 75mm | 100075 | 4 | LM | 158.- | 34% |
|  | Stirnwand gesteckt passend zu PR 75 | 100076 | 2 | Stk. | 62.- | 34% |
|  | Variante: *Stirnwand geschweisst passend zu PR 75* | 100077 | 2 | Stk. | 75.- | 34% |
|  | Ablaufstutzen stirnseitig | 20005 | 1 | Stk. | 127.- | 34% |
|  | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | 4 | LM | 49.- | 34% |
|  | Variante: *Doppelstegrost Edelstahl Klasse C, 1.0m* | 70003 | 4 | LM | 263.- | 34% |
|  | Variante: *Kunststoffrost, Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m* | 70005 | 8 | Stk. | 45.- | 34% |
|  | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | 8 | Stk. | 9.50 | 34% |
|  | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | 2 | Stk. | 55.- | 34% |
|  | Transportkosten |  | 1 | LE | 125.- |  |

Lieferfrist: 1 Woche (Edelstahlroste bis 2 Wochen)

Preise exkl. MwSt.

Parkdeckrinne PR 100

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| ……. | Rinnen und Kanäle aus Fertigteilen  Parkdeckrinne PR 100  Rinnenkörper PR 75 inkl. Schiebemuffen und Schlaudern  Nennweite NW 100mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301  Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 100mm | 100100 | …… | LM | …….. | ……… |
| ……. | Stirnwand gesteckt oder geschweisst passend zu PR 100 | 100101 | ......... | Stk. | …… | ………. |
| ……. | Ablaufstutzen vertikal, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301 | 20001 | …… | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost verzinkt Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50001 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost Edelstahl Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gitterrost MW 20x20mm verzinkt, Klasse B/C 1.0m | 60002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gussrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Kunststoffrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Holzeinlage zur Aussteifung und Schutz der Rinne | 30072 | …… | Stk. | …….. | ………. |